5 - | リアスイングアーム

1 | チェーンガイド

2 | ネジ

3 | 特殊ネジ

4 | サークリップ

5 | ワッシャー

6 | 防振ラバー

7 | リアスイングアーム

8 | ナット

9 | リング

10 | リアホイールシャフト

11 | カーソル

12 | 調整ネジ

13 | リアマッドガード

14 | ピン

15 | ネジ

16 | ナット

17 | シム

18 | スイングアームシャフト

19 | ネジ

交換部品カタログ

SWINGARM AND DRIVE CHAIN

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
リアスイングアームの取り外し

作業 | 参照セクション
リアホイールの取り外し | G 4, リアホイールの取り外し
ファイナルドライブの取り外し | G 8, ファイナルドライブ
リアブレーキキャリパーの取り外し | G 6, リアブレーキ装置の取り外し
フットレストの取り外し | H 4, フットレストの取り外し
ショックアブソーバーのリアスイングアームからの取り外し | G 7, リアショックアブソーバーの取り外し

チェーンガイド (1) を固定しているネジ (2) を緩めて外し、スイングアームから取り外します。
ナット(16) に対する、スイングアームシャフトの左側のアームのネジ (15) を緩めます。
適切なドリフトを使用して、シャフト (18) を、スイングアームがエンジンに固定されている部分から離れるまで、外側に向けて押しだします。
スイングアーム (8) をフレームから取り外します。
2つのシム (17) も取り外します。
スイングアームシャフトの点検
ダイヤルゲージを使って、スイングアームシャフト (18) のひずみ値を測定します:

- | 同一の試験片を 2 つ用意し、その上にスイングアームシャフト (18) を配置します

- | スイングアームシャフトを回し、ダイヤルゲージを水平方向に移動します

- | 歪みの値を読み取ります。

限界値 (0.3 mm) (セクション C 1.1,“リアホイール”を参照)。
許容値を超えるひずみ、ひび、変形が見られるシャフトは交換します。
スイングアームの軸方向遊びの点検
スイングアームを取り付けるときは、適切なシム (17) を選択する必要があります。
軸方向の遊びを点検するには、以下の手順に従ってください。
厚さ 1.8 のシム (17) をエンジンの両側に取り付けます。
スイングアーム (8) の左アームをエンジンに当てた状態で、エンジンの反対側で遊びを点検します。点検には、すき間ゲージか較正済みシムを使用します。
遊びの許容値は 0.1 mm です。
厚さ 0.10 mm のすき間ゲージまたはシムが入りにくい場合は、シムを追加する必要はありません。 そうでない場合は、0.20 mm および 0.10 mm のシムを使って、遊びを規定の値に調整してください。
例：

遊びの測定値 | 左側のシム | 右側のシム
0.10 | - | 0.10 mm を 1 個
0.20 | 0.10 mm を 1 個 | 0.10 mm を 1 個
0.50 | 0.20 mm を 1 個 | 0.20 mm を 1 個 + 0.10 mm を 1 個

重要
厚い方のシムを常にスイングアームの右側に取り付けてください。
薄い方のシムは常にスイングアームに接触させて取り付けてください。
左側には決して 0.1 mm のシムは取り付けないでください。
左側のシムの最大値は、 2 mm (1.8+0.2 max.)。
スイングアームの後端の側面に対する振動は、1 mm 以内でなければなりません。
スイングアームの取り付け
軸方向の遊びの点検で選択したシム (17) の両側にグリースを塗布します (この章の“スイングアームの軸方向遊びの点検”を参照)。 スイングアーム (8) をエンジンに取り付けます。このとき、選択したシム (17) を左側に挟み込んでください。
スイングアームシャフト (18) に適量のグリースを塗布し、サークリップ (5) とともに、スイングアームの左側から長さの半分ほど挿入します。 スイングアームの左アームをエンジンブロックに押し付けた状態で、軸方向の遊びの点検で選択したシム (17) を右アームとエンジンの間に取り付けます。 スイングアームシャフトをいっぱいまで挿入します。
このとき、シム (17) を損傷しないように注意してください。
他方のサークリップ (4) を取り付けます。 ネジ (17) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ネジ (2) でチェーンガイド (1) をスイングアームに取り付け、図に示されているように、左アームのキー (A) に取り付けます。
ネジ (2) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。

作業 | 参照セクション
ショックアブソーバーとリンケージのスイングアームへの取り付け | G 7, リアショックアブソーバーの組み立て
垂直シリンダーのエキゾーストパイプの取り付け | L 8, 排気装置の取り付け
リアブレーキキャリパーの取り付け | G 6, リアブレーキ装置の取り付け
ファイナルドライブの取り付け | G 8, ファイナルドライブ
リアマッドガードの取り付け | E 4, フロントマッドガードの取り付け
リアホイールの取り付け | G 4, リアホイールの取り付け