2 - | Combustibles y lubricantes

Combustibles | Tipo | dm³ (litros)
Depósito de combustible con reserva de 3,5 dm3 (litros) | Gasolina verde con 95 - 98 RON de octanos como mìnimo | 15
Cárter del motor y filtro | SHELL Advance Ultra 4 | 3,1
Circuito de frenos del./tras. y embrague | SHELL Advance Brake Dot 4 |
Protector para contactos eléctricos | SHELL Advance Contact Cleaner |
Horquilla delantera | SHELL Advance Fork 7,5 o DONAX TA | 538±2,5 cm3 (por vástago)

Importante
No se admite el uso de aditivos en el combustible ni en los lubricantes.
Aceite de motor
Utilizar un aceite altamente detergente certificado en el envase con caracterìsticas equivalentes o superiores a las necesidades de servicio SE, SF o SG.
Viscosidad
SAE 15W-50
Las otras viscosidades especificadas en la tabla pueden utilizarse si la temperatura media de la zona se encuentra dentro de los lìmites indicados.