7 - | Admisión aire

1 | Abrazadera

2 | Tubo respiración aceite

3 | Casquillo

4 | Casquete

5 | Perno

6 | Tornillo

7 | Abrazadera

8 | Tapa de la caja del filtro

9 | Elemento filtrante

10 | Soporte

11 | Abrazadera

12 | Tubo

13 | Tornillo

14 | Válvula de respiración

15 | Junta toroidal

16 | Tornillo

17 | Espaciador

18 | Caja del filtro de aire

19 | Junta de goma

Catálogo de recambios

PAR SEMICÁRTERES
ASPIRACIÓN aire - PURGA aceite

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje de la caja del filtro de aire

Operaciones | Referencia Sección
Desmontar el depósito de combustible | L 2, Desmontaje del depósito de combustible
Quitar la baterìa | P 2, Soporte de la baterìa
Quitar el conector de la centralita | M 3, Desmontaje de la centralita electrónica
Desconectar el cable del motor de arranque/telerruptor | P 3, Desmontaje del motor de arranque

Desconectar el tubo de respiración del aceite (2) aflojando las abrazaderas (1).
Soltar el tubo de drenaje (12) de la tapa (V) en la tapa del alternador (Sección N 8, Desmontaje de la tapa del alternador).
Desconectar los cables (A) de la bobina de la culata horizontal (B) y de la bobina de la culata vertical (C) a las respectivas bujìas.
Desconectar los conectores (D) de las bobinas del cableado principal (Sección P 1, Disposición de los cableados en la motocicleta).
Aflojar las abrazaderas (E) de los manguitos (F).
Destornillar los tornillos (16) y recuperar los espaciadores (17) y extraer hacia arriba la caja del filtro prestando atención a las juntas (19).
Descomposición de la caja del filtro de aire
Quitar de la caja del filtro el tubo de drenaje (12) y el tubo de respiración del aceite (2) aflojando las abrazaderas (11) y (1).
Quitar los siguientes componentes eléctricos:

A | Centralita (Sección M 3, Centralita electrónica);

B | Telerruptor de arranque (Sección P 3, Telerruptor de arranque);

C | Soporte baterìa (Sección P 2, Soporte de la baterìa);

D | Bobinas (Sección M 3, Bobina).

Notas
Para desmontar el filtro de aire seguir las indicaciones de la Sección D 4, Cambio y limpieza de los filtros de aire.
Recomposición de la caja del filtro de aire
Para el montaje, seguir la secuencia inversa al desmontaje y poner los cables como se indica en la Sección P 1, Disposición de los cableados en la motocicleta.
Desmontaje de la válvula de respiración del aceite
Desenroscar el tornillo (13) y quitar la válvula de respiración del aceite (14) del semicárter.
Controlar las juntas toroidales (15) y, si es necesario, sustituirlas.
Montaje de la válvula de respiración del aceite
Lubricar con aceite de motor las dos juntas toroidales (15).
Introducir la válvula de respiración del aceite (14) en el orificio del semicárter del lado del embrague alineando el orificio (G) de la válvula con el orificio roscado (H) del semicárter e introduciendo el tornillo (13).
Apretar el tornillo (13) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montaje de la caja del filtro de aire
Comprobar que en la caja del filtro estén montadas las juntas (19).
Comprobar que las abrazaderas (E) estén colocadas correctamente en los colectores de admisión (F) con los tornillos de fijación puestos como muestra la figura.
Poner la caja del filtro completa en el cuerpo de mariposa.
Atornillar y apretar con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor) los tornillos (16) con los espaciadores (17) en la caja del filtro.
Apretar con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor) las abrazaderas (E) de los manguitos (G).
Conectar los cables (A) de la bobina de la culata horizontal (B) y de la bobina de la culata vertical (C) a las respectivas bujìas.
Conectar los conectores (D) de las bobinas del cableado principal (Sección P 1, Disposición de los cableados en la motocicleta).
Montar el tubo de respiración del aceite (2) con la abrazadera (1) en la válvula de respiración del aceite y apretar la abrazadera (1) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Bloquear el tubo de drenaje (12) con las abrazaderas en el bastidor y debajo de la tapa (V) de la tapa del alternador (Sección N 8, Montaje de la tapa del alternador).

Operaciones | Referencia Sección
Montar la baterìa | P 2, Montaje de la baterìa
Conectar el cable del motor de arranque/telerruptor | P 3, Montaje del motor de arranque
Conectar el conector de la centralita | M 3, Montaje de la centralita electrónica
Montar el depósito de combustible | L 2, Montaje del depósito de combustible

Posición del tubo blow-by
Posición del tubo de drenaje de la caja del filtro de aire