3 - | Selle

1 | Selle

2 | Câble antivol pour casque

3 | Vis

4 | Coffre à outils

5 | Caoutchouc

6 | Vis spéciale

7 | Entretoise

8 | Tampon en caoutchouc

9 | Élastique

10 | Couvre-selle

Catalogue des pièces détachées

Selle

Important
Les numéros en caractères gras àl’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose de la selle
Introduire la clé dans la serrure, la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre tout en appuyant à proximité du verrou pour faciliter le dégagement de la broche.
Ôter la selle en la dégageant des agrafes avant et en la tirant vers l’arrière.
Démontage de la selle
Sur le modèle 696+, dévisser les deux vis spéciales (6) et enlever le couvre-selle (10).
Remontage de la selle
Emboîter le couvre-selle (10) sur la selle et le fixer avec les vis spéciales (6) serrées au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Repose de la selle
Reposer la selle en introduisant les extrémités avant du fond de la selle dans les saillies (B) du réservoir, puis pousser l’extrémité arrière de la selle jusqu’au déclic du verrou ’sous le cavalier du cadre, puis appuyer à l’arrière de la selle jusqu’à entendre le déclic du verrou de la serrure.
Déposer du coffre à outils
Déposer la selle en procédant comme décrit au point « Dépose de la selle » de cette section.
Dévisser les vis (3) et déposer le coffre à outils (4).
Repose du coffre à outils
Reposer le coffre à outil (4), introduire les vis (3) et les serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Reposer la selle comme décrit au paragraphe « Repose de la selle » de cette section.