3 - | Tabella manutenzione periodica

Piano di manutenzione programmata: operazioni da effettuare da parte del concessionario

Elenco operazioni con tipo di intervento (scadenza chilometrica/miglia o temporale*) | km. x1000 | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
mi. x1000 | 0,6 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5
Mesi | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
Sostituzione olio motore | • | • | • | • | • | •
Sostituzione filtro olio motore | • | • | • | • | • | •
Pulizia filtro aspirazione olio motore |  |  |  | • |  |
Controllo pressione olio motore |  |  | • |  | • |
Controllo e/o registrazione gioco valvole (1) |  | • | • | • | • | •
Controllo tensione cinghie distribuzione (1) |  | • |  | • |  | •
Sostituzione cinghie distribuzione |  |  | • |  | • |
Controllo e pulizia candele. Se necessario sostituire |  |  | • |  | • |
Controllo e pulizia filtro aria (1) |  | • |  | • |  | •
Sostituzione filtro aria |  |  | • |  | • |
Controllo sincronizzazione e minimo corpo farfallato (1) |  | • | • | • | • | •
Controllo livello olio freni e frizione | • | • | • | • | • | •
Sostituzione olio freni e frizione |  |  |  | • |  |
Controllo e registrazione comandi freno e frizione |  | • | • | • | • | •
Controllo/lubrificazione comando acceleratore/starter |  | • | • | • | • | •
Controllo pressione e usura pneumatici | • | • | • | • | • | •
Controllo pastiglie freno. Se necessario sostituire. | • | • | • | • | • | •
Controllo cuscinetti sterzo |  |  | • |  | • |
Controllo tensione, allineamento e lubrificazione catena | • | • | • | • | • | •
Controllo pacco dischi frizione. Se necessario sostituire (1) |  | • | • | • | • | •
Controllo giunto elastico ruota posteriore |  |  | • |  | • |
Controllo cuscinetti mozzi ruote |  |  | • |  | • |
Controllo dispositivi di illuminazione e segnalazione |  | • | • | • | • | •
Controllo serraggio dadi fissaggio vite motore telaio |  | • | • | • | • | •
Controllo cavalletto laterale |  | • | • | • | • | •
Controllo serraggio dado ruota anteriore |  | • | • | • | • | •
Controllo serraggio dado ruota posteriore |  | • | • | • | • | •
Controllo tubi carburante esterni |  | • | • | • | • | •
Sostituzione olio forcella anteriore |  |  |  | • |  |
Verifica assenza perdite olio forcella ed ammortizzatore posteriore |  | • | • | • | • | •
Controllo fissaggio pignone |  | • | • | • | • | •
Lubrificazione e ingrassaggio generale |  | • | • | • | • | •
Controllo e ricarica batteria |  | • | • | • | • | •
Collaudo su strada del motociclo | • | • | • | • | • | •
Pulizia generale |  | • | • | • | • | •

* Effettuare l'intervento di manutenzione al verificarsi della prima delle due scadenze (km, mi o mesi).
(1) Operazione da effettuarsi solo nel caso sia stata raggiunta la scadenza chilometrica/miglia.
Piano di manutenzione programmata: operazioni da effettuare da parte del cliente

Elenco operazioni con tipo di intervento (scadenza chilometrica/miglia o temporale*) | km. x1000 | 1
mi. x1000 | 0,6
Mesi | 6
Controllo livello olio motore | •
Controllo livello olio freni e frizione | •
Controllo pressione e usura pneumatici | •
Controllo tensione e lubrificazione catena | •
Controllo pastiglie freno. Se necessario recarsi dal concessionario per la sostituzione | •

* Effettuare l'intervento di manutenzione al verificarsi della prima delle due scadenze (km, mi o mesi).