4 - | Supports des repose-pieds

1 | Plot antivibratoire

2 | Rondelle

3 | Vis

4 | Broche

5 | Bague

6 | Ressort

7 | Repose-pied avant droit

8 | Support de repose-pied droit

9 | Bille

10 | Plaque

11 | Vis

12 | Ressort

13 | Repose-pied arrière droit

14 | Repose-pied avant gauche

15 | Support de repose-pied gauche

16 | Repose-pied arrière gauche

17 | Rondelle

18 | Vis

Catalogue des pièces détachées

sélecteur - repose-pieds

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose des repose-pied
Les opérations nécessaires pour la dépose des repose-pied sont les mêmes à droite qu’à gauche.
Pour déposer le repose-pieds de droite, dévisser les vis (A), en tenant l’écrou (B) et déposer le réservoir du frein arrière (C).
Avant de déposer la plaque du repose-pied gauche, dévisser la vis (D) de fixation de la commande du sélecteur au moteur en laissant le groupe de sélection relié à la plaque.
Dévisser les deux vis (3) de fixation de la partie supérieure de la plaque au bras oscillant.
Récupérer les rondelles (17) situées entre la plaque et le cadre.
Dévisser les vis (11) et (18) de fixation de la partie inférieure au carter moteur, en récupérant les deux rondelles (2) de la plaque de support du repose-pied gauche (15).
Déposer le maître-cylindre de frein (E) en dévissant les deux vis (F). extraire le maître-cylindre (E) de la tringle (G).
Débrancher le capteur de frein arrière (H) du faisceau principal.
Déposer la plaque de support du repose-pied droit complète (8).
Pour séparer le repose-pied droit (13), de la plaque de support (8), enlever le jonc d’arrêt (5) et extraire la broche (4) en libérant le repose-pied (13), les plaquettes (10), la bille (9) et le ressort (12).
Pour séparer le repose-pied avant droit (7) de la plaque de support (8), déposer la jonc d’arrêt (5) et extraire la goupille (4) de manière à libérer le repose-pied (7) et le ressort (6).
Répéter les mêmes opérations pour le repose-pied gauche.
Remarque
La dépose du repose-pied est également possible avec la plaque de support du repose-pied montée sur la moto.
Repose des repose-pied
Les opérations nécessaires pour la repose des repose-pied sont les mêmes à droite qu’à gauche.
Pour la repose du repose-pied avant droit (7), placer le ressort (6) entre les butées du repose-pied et les monter sur la plaque du repose-pied, en introduisant l’extrémité rectiligne du ressort dans le trou de la plaque.
Introduire la broche (4) par le haut après l’avoir graissée et la bloquer du côté opposé avec le jonc d’arrêt (5).
Placer le ressort (12), les plaquettes (10), la bille (9) et le repose-pied arrière droit (13) entre les butées de la plaque de support du repose-pied arrière droit (8).
Introduire la broche (4) par le haut après l’avoir graissée et la bloquer du côté opposé avec le jonc d’arrêt (5).
Vérifier que les plots antivibratoires (1) montés sur la plaque de support du repose-pied sont en parfait état.
S’ils doivent être remplacés, les reposer et les orienter comme le montre la figure.
Placer la plaque au niveau des trous filetés sur le cadre et sur le carter moteur.
Important
Pendant le montage de la plaque de support du repose-pied gauche (15), poser les rondelles (2) au niveau des fixations sur le moteur.
Reposer le maître-cylindre de frein (E) en serrant les vis (F) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). Brancher le capteur de frein arrière (H) du faisceau principal.
Introduire la tringle (G) de commande du frein arrière dans le maître-cylindre du frein arrière (E).
Fixer les plaques de support des repose-pieds (8) et (15) au bras oscillant en utilisant les vis (3) correctement graissées et les rondelles (17), et au moteur en utilisant les vis (11) et (18). Serrer les vis (3), (11) et (18) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre), en suivant l’ordre indiqué.
Pour fixer la commande de sélecteur au bloc moteur, appliquer du frein-filets sur la vis (D) et la serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Reposer le réservoir du liquide de frein arrière (C) en serrant la vis (A) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
H