7 - | Hinterradaufhängung

1 | Federbein

2 | Schraube

3 | Halter Federbeineinstellvorrichtungen

4 | Mutter

5 | Schraube

6 | Mutter

Ersatzteilkatalog

Hinterradaufhängung

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Hinterradaufhängung
Für die Hinterradaufhängung wird ein in Zugstufe und Federvorspannung einstellbares hydropneumatisches Zentralfederbein (1) eingesetzt.
Das Federbein ist an seiner Unterseite an der Schwinge und rückseitig am hinteren Rahmenaufsatz angelenkt. Dieses System verleiht dem Motorrad hervorragende Stabilitätseigenschaften.
Hinsichtlich der Federbeineinstellungen wird auf Abschn. D 4, Einstellung des Federbeins verwiesen.
Ausbau des Federbeins
Die Sitzbank abnehmen (Abschn. E 3, Abnahme der Sitzbank).
Zum Ausbau des Federbeins vom Motorrad sowohl die obere (6) als auch untere Schraube (5) lösen.
Überholung des Federbeins
Vor dem Ausbau muss die Länge der vorgespannten Feder (L) gemessen werden. Das Maß muss beim Einbau wiederhergestellt werden.
Zerlegen des Federbeins
Die Einstellvorrichtung des Federbeins (3) durch Kontern der Schraube (2) und Lösen der Mutter (4) abnehmen.
Die Spannnutmutter (A) und die Einstellnutmutter der Feder (B) mit einem Hakenschlüssel oder Spezialwerkzeugen lockern und die Feder entfernen.
Das Federbein einer Sichtinspektion unterziehen und auf etwaige Öllecks oder andere Defekte überprüfen.
Das Federbein bei Bedarf austauschen.
Zusammenbau des Federbeins
Die Feder mit der zum unteren Anschluss gerichteten Kegelseite in das Gehäuse des Federbeins einsetzen.
Die Einstellnutmutter der Feder (B) bis zur vorab gemessenen Länge (L) eindrehen.
Hinweis
Eine vollständige Umdrehung der Einstellnutmutter ändert die Federlänge um 1,5 mm.
Die Spannnutmutter (A) an der Nutmutter (B) sichern.
Gewinde und Kopfunterseite der Schraube (2) sowie Passfläche der Mutter (4) mit vorgeschriebenem Fett schmieren.
Die Einstellvorrichtung des Federbeins (3) durch Eindrehen der Schraube (2) und der Mutter (4) montieren.
Hinweis
Die Schraube (2) auf der Seite mit Einstellschraube (C) einsetzen.
Die Mutter (4) durch Kontern der Schraube (2) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Einbau der Hinterradaufhängung
Gewinde und Kopfunterseite der Federbeinschraube mit vorgeschriebenem Fett schmieren.
Den oberen Teil des Federbeins in die Bohrung am hinteren Rahmenaufsatz einführen und die Mutter (6) festschrauben.
Das Federbein mit der Vorspannschraube (C) gemäß Abbildung ausrichten.
Das untere Ende des Federbeins an der Schwinge installieren.
Gewinde, Kopfunterseite und Gleitdurchmesser der unteren Befestigungsschraube (5) fetten und die Schraube links an der Schwinge einsetzen.
Die Schraube (5) und die Mutter mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Die Sitzbank montieren (Abschn. E 3, Einbau der Sitzbank).