5 - | Mécanisme de sélection

1 | Tige filetée

2 | Pédale de sélecteur

3 | Vis

4 | Caoutchouc

5 | Douille

6 | Rondelle

7 | Écrou

8 | Joint à rotule

9 | Écrou

10 | Tige de sélecteur

11 | Écrou

12 | Écrou

13 | Joint à rotule

14 | Levier de sélecteur

15 | Vis

16 | Vis

17 | Joint torique

Catalogue des pièces détachées

sélecteur - repose-pieds

Important
Les numéros en caractères gras à intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du mécanisme de sélection
Dévisser et déposer la broche (1) de fixation de la pédale de sélecteur (2) en récupérant la rondelle (6) et les joints toriques (17).
Dévisser et déposer la vis (16) de fixation du levier (14) à l’arbre pignonné.
Extraire le levier (14) avec le groupe de sélection.
Remarque
Marquer la position du levier (14) par rapport à la biellette de sélection.
Pour déposer le levier (14) du mécanisme de sélection, dévisser la vis (15) et extraire le levier (14).
Démontage du mécanisme de sélection
Pour le démontage et le remplacement des composants du mécanisme de sélection, consulter l’éclaté en début de chapitre.
En cas de remplacement de la bague (5) à l’intérieur de la pédale (2), insérer la nouvelle bague à l’aide d'une presse et la porter à 2 mm de la face externe de la pédale.
Attention
Après l’intervention sur le mécanisme de sélection arrière, vérifier la position de la pédale de sélecteur.
Pour le réglage de la position de la pédale de sélecteur, suivre les instructions de la Sect. D 4, Réglage de la position de la pédale de sélecteur de vitesse et de la pédale de frein arrière.
Repose du mécanisme de sélection
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
Remarque
Après chaque dépose, toujours utiliser des joints toriques (17) neufs.
Enduire la vis (16), l’axe (1) et la vis (15) de frein-filets, puis serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).