2 - | フェアリング

1 | タンクカバー (右)

2 | タンクカバー (左)

3 | タンクカバー (フロント)

4 | ネジ

5 | タンクカバー (リア)

6 | スペーサー

7 | ネジ

8 | クイックファスナー

9 | 特殊ネジ

10 | ナイロンワッシャー

11 | ネジ

12 | ネジ

交換部品カタログ

FUEL TANK (COVER)

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、本文の脇の写真ではなく この分解立体図を参照する必要があることを示します。
タンクフェアリングの取り外し
シートを取り外します (セクション E 3,“シートの取り外し”を参照)。
フロントタンクカバー (3) を固定しているネジ (7) および (12) を緩めて外します。カバーは取り外しません。
ネジ (4) および (11) を緩めて外し、リアカバー (5) にあるスロット (B) のキー (A) を外して、右側タンクカバー (1) および左側タンクカバー (2) を取り外します。 ナイロンワッシャー (10) も外します。
フロントタンクカバー (3) を取り外し、スペーサー (6) も外します。
特殊ネジ (9) を緩めて外し、リアタンクカバー (5) を取り外します。
タンクフェアリングの取り付け
リアタンクカバー (5) を特殊ネジ (9) でタンクに取り付けます。
上部の特殊ネジ (9) 2つを規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
フロントタンクカバー (3) に4つのブッシュ (6) が、図に示されているように、直径の大きい方を上に向けて、取り付けられていることを確認してください。
フロントタンクカバー (3) をタンクに取り付けます。
右側タンクカバー (1) をリアカバー (5) にあるスロット (B) のキー (A) に挿入して取り付けます。
ネジ (11) をナイロンワッシャー (10) と一緒に取り付け、ネジ (11) を右側タンクカバー (1) と左側タンクカバー (2)
に取り付けます。
フロントタンクカバー (3) にネジ (7) および (12) を取り付けます。
ネジ (12) および (7) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。このとき前方のネジから先に締め付けます。
ネジ (4) および (11) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
1