1 - | Desmontagem - remontagem do motor completo

1 | Motor

2 | Perno roscado

3 | Porca

4 | Chassi completo

5 | Perno da forquilha

Catálogo de peças sobresselentes

FRAME
SWINGARM AND DRIVE CHAIN

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem do motor
Para poder remover o motor, é necessário desmontar uma série de componentes do veìculo.
Grande parte das operações de desmontagem destes componentes estão descritas nas secções especìficas.
No esquema reproduzido a seguir estão indicadas, segundo uma ordem lógica, as partes que devem ser retiradas e a secção onde se descreve o respectivo procedimento.
Esta secção descreve apenas as operações a efectuar depois de retirar todos os componentes indicados no esquema.
Coloque um suporte por baixo do motor.
Desaperte e retire as porcas (3), no lado direito, na posição correspondente aos parafusos (2) de fixação dianteira e traseira do motor (1).
Desmonte a forquilha traseira do motor (1) retirando o perno da forquilha (5) (Secção G 5, Desmontagem da forquilha traseira).
Extraia o bloco do motor completo (1) do chassi (4).
Remontagem do motor
Para a remontagem, efectue as operações na ordem inversa à efectuada na fase de desmontagem acima descrita.
Importante
Posicione os calços correctos entre o motor e a forquilha (Secção G 5, Remontagem da forquilha traseira).
Lubrifique as porcas (3) dos parafusos de fixação (2).
Aperte as porcas (3) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do motor).