2 - | Serbatoio carburante

1 | Serbatoio

2 | Tappo serbatoio

3 | Vite

4 | Tubo

5 | Raccordo

6 | Tubo

7 | Tubo

8 | Gommino

9 | Piastrino sinistro

10 | Vite

11 | Gommino

12 | Piastrino destro

13 | Vite

14 | Rosetta

15 | Gommino

16 | Passacavo

17 | Vite

18 | Tubo mandata benzina

19 | Tubo ritorno benzina

20 | Coperchio

21 | Dado

22 | Vite speciale

23 | Flangia

24 | Guarnizione OR

25 | Filtro

26 | Fascette

27 | Termistore

28 | Vite

29 | Raccordo rapido

30 | Vite

31 | Rosetta

Catalogo ricambi

Serbatoio
Impianto alimentazione

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio serbatoio carburante
Rimuovere la sella (Sez. E 3, Smontaggio sella).
Rimuovere i coperchi serbatoio (Sez. E 2, Smontaggio carene serbatoio).
Rimuovere il coperchio tubi sfiato (Sez. N 8, Smontaggio coperchio alternatore).
Sfilare dal coperchio (A) il tubo di sfiato (6).
Sfilare verso l'alto il tubo (6) lasciandolo attaccato ai raccordi del tubo sfiato e di drenaggio del serbatoio.
Operando sul lato destro del veicolo scollegare il connettore (B) della sonda livello carburante dal cablaggio principale, svitare la vite (30) di fissaggio laterale serbatoio al telaio e recuperare la rosetta (31).
Svitare la vite (13) e recuperare la rosetta (14).
Sganciare i tubi benzina (18) e (19) dai passacavi (16).
Sganciare il cavo sonda lambda (C) dal coperchio flangia serbatoio.
Attenzione
Prima di smontare il coperchio flangia (20) assicurarsi che il serbatoio (1) sia vuoto e posizionare uno straccio per raccogliere il carburante che può uscire.
Sollevare il serbatoio, rimuovere il coperchio flangia (20) svitando i dadi (21) e scollegare i raccordi rapidi (29) dalla flangia.
Smontaggio tappo serbatoio
Per rimuovere il gruppo tappo dal serbatoio procedere nel modo seguente.
Rimuovere i coperchi serbatoio (Sez. E 2, Smontaggio carene serbatoio).
Aprire il tappo di carico.
Svitare le viti (3) esterne che fissano la ghiera al pozzetto del serbatoio.
Rimuovere dal tappo completo (2) i tubi (4) e (7).
Rimuovere il tappo completo (2).
Rimontaggio tappo serbatoio
Per il rimontaggio effettuare le operazioni di smontaggio in ordine inverso.
In particolare serrare le viti (3) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Smontaggio flangia serbatoio
Svitare le viti (28) e (22) di fissaggio flangia (23) del serbatoio.
Rimuovere la flangia (23) completa dal serbatoio.
Recuperare l'anello OR (24).
Sganciare con apposito attrezzo commerciale i collari (26) in corrispondenza del filtro benzina (25).
Sfilare il filtro dalle tubazioni di collegamento e sostituirlo.
Prima del rimontaggio pulire accuratamente tutti gli elementi da eventuali depositi o incrostazioni.
Importante
Quando si installa il filtro (25) nuovo disporlo con la freccia, stampigliata sul contenitore esterno, rivolta verso la flangia.
Note
La flangia viene fornita a ricambi completa di pompa e regolatore di pressione: in caso di malfunzionamento di questi componenti è necessario sostituire la flangia completa.
Rimontaggio flangia serbatoio
Inserire la flangia (23), nell'apposita sede del serbatoio.
Impuntare le quattro viti (28) e serrarle alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Impuntare le due viti (22) orientandole con il lato che presenta frenafiletti applicato verso la flangia e serrarle alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontaggio serbatoio carburante
Se il serbatoio è stato scomposto in tutte le sue parti, riposizionare tutti i particolari come da esploso iniziale, in particolare:
serrare le viti (10) e (17) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontare il serbatoio inserendo i perni (D) delle staffe di fissaggio (9) e (12) nelle sedi del telaio.
Mantenendo sollevato il serbatoio, collegare i raccordi rapidi (29) dei tubi mandata (18) e ritorno (19) alla flangia:
montare il tubo benzina di mandata (18), orientandolo come mostrato in figura, inserendo il raccordo (29) nella relativa sede della flangia (identificata dalla scritta “OUT”), fino a sentire il “click”;
montare il tubo benzina di ritorno (19), orientandolo come mostrato in figura, inserendo il raccordo (29) nella relativa sede della flangia (identificata dalla scritta “IN”), fino a sentire il “click”.
Agganciare i tubi benzina (18) e (19) nei passacavi (16).
Rimontare il coperchio (20) impuntando i due dadi (21) sulle due viti (22) e serrare i dadi alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Collegare la sonda carburante (B) al cablaggio principale.
Posizionare il cavo sonda lambda (C) sul coperchio flangia serbatoio e fissarlo utilizzando una fascetta.
Fissare il serbatoio al telaietto con la vite (13) e rosetta (14) e al telaietto con vite (30) e rosette (31).
Serrare le viti (13) e (30) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Posizionare il tubo di sfiato/drenaggio (6) sul veicolo e rimontare il coperchio (A) tubi sfiato (Sez. N 8, Rimontaggio coperchio alternatore).
Rimontare i coperchi serbatoio (Sez. E 2, Rimontaggio carene serbatoio).
Posizione tubi sfiato drenaggio serbatoio carburante
Posizione tubi carburante da serbatoio a corpo farfallato