4.1 - | Gruppo teste: verifiche e regolazioni

1 | Registro chiusura

2 | Albero distribuzione

3 | Registro apertura

4 | Valvola

Catalogo ricambi

Testa: distribuzione
Testa verticale
Testa orizzontale

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Verifica e registrazione valvole

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimuovere i coperchi valvole | N 4.3, Smontaggio coperchi valvole
Rimuovere i coperchi cinghie distribuzione | N 4.2, Smontaggio coperchi laterali distribuzione

Note
Per maggiore chiarezza nelle immagini è rappresentato un blocco motore rimosso dal telaio.
Smontare il coperchio di ispezione (A) e montare l'attrezzo cod. 88713.0123.
Ruotare l'albero motore in modo che il segno sulla puleggia di rinvio sia allineato con quello sul coperchio frizione.
Azzerare il goniometro dell'attrezzo 88713.0123: il pistone orizzontale è al punto morto superiore in fase di scoppio e quindi si può procedere alla verifica del gioco valvole su questa testa.
Per effettuare l'operazione sul cilindro verticale, ruotare l'albero motore di 270° in senso antiorario dalla posizione in cui si trova. In questo modo si porta il pistone verticale al punto morto superiore in fase di scoppio, si può quindi procedere alla verifica del gioco valvole su questa testa.
Verifica del gioco di apertura (Sa) aspirazione/scarico
Per verificare il gioco di apertura (Sa), inserire la lamina di uno spessimetro tra bilanciere di apertura (C) e registro (3).
Note
Quando si effettua la verifica e si inserisce la lamina, fare attenzione a vincere la forza della molla di chiusura bilanciere per poter eliminare il gioco di funzionamento del bilanciere: verificare, quindi, che il registro sia libero di ruotare.
I valori di controllo devono essere compresi tra quelli prescritti (Sez. C 1.1, Distribuzione/valvole).
Se ciò non risulta, rimuovere il registro di apertura (3), come descritto al paragrafo “Smontaggio bilancieri, registri e valvole”, Sez. N 4.4, e sostituirlo con uno di altezza adeguata per ottenere il gioco prescritto di montaggio.
Note
A ricambio sono disponibili registri bilancieri di apertura da 1,8 a 3,45: sul registro viene riportata con una marcatura la misura del registro stesso.
Verifica del gioco di chiusura (Sc) scarico/aspirazione
Per verificare il gioco di chiusura inserire lo spessimetro tra bilanciere di chiusura (D) e registro (1): il gioco di chiusura (Sc) corrisponde allo spessore della lamina, che permetta la rotazione libera del registro senza gioco apprezzabile.
Il valore deve risultare compreso tra quelli prescritti (Sez. C 1.1, Distribuzione/valvole).
Se ciò non risulta, rimuovere il registro di chiusura (1), come descritto al paragrafo “Smontaggio bilancieri, registri e valvole”, Sez. N 4.4, e sostituirlo con uno di altezza adeguata per ottenere il gioco prescritto di montaggio.
Note
A ricambio sono disponibili registri bilancieri di chiusura da 2,2 a 4,5: sul registro viene riportata con una marcatura la misura del registro stesso.
Rimontare i registri di apertura e chiusura come descritto al paragrafo “Rimontaggio bilancieri, registri e valvole”, Sez. N 4.4.
Verifica alzata valvole
Montare il calibro (C) 88765.1581 in corrispondenza del foro di fissaggio del coperchio testa rimosso come mostrato in figura.
Con l'albero distribuzione in posizione di riposo, azzerare il gioco valvola in apertura inserendo la lama di uno spessimetro di spessore adeguato tra bilanciere superiore e registro di apertura.
Note
Per comodità di esecuzione è consigliato un calibro per la valvola di scarico e uno per quella di aspirazione.
Verificare che il tastatore a forchetta del calibro risulti centrato rispetto all'asse valvola e che sia in appoggio sul collare del registro di chiusura.
Azzerare il comparatore sulla posizione di valvola chiusa.
Ruotare l'albero distribuzione di aspirazione facendo compiere una alzata completa alle valvole di aspirazione.
Verificare sul comparatore del calibro che il valore rilevato corrisponda a quello prescritto (Sez. C 1.1, Distribuzione/valvole).
Eseguire la stessa operazione per la valvola di scarico, fissando il supporto sul lato opposto della testa.
Procedere al rimontaggio eseguendo le stesse operazioni riportate al paragrafo “Verifica e registrazione valvole”, precedentemente riportata.
Rimuovere gli attrezzi 88765.1581.

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimontare i coperchi cinghie distribuzione | N 4.2, Rimontaggio coperchi laterali distribuzione
Rimontare i coperchi valvole | N 4.3, Rimontaggio coperchi valvole

Verifica fasatura motore

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimuovere i coperchi laterali distribuzione | N 4.2, Smontaggio coperchi laterali distribuzione
Rimuovere i coperchi valvole | N 4.3 Smontaggio coperchi valvole

Note
L'operazione di verifica fasatura motore si rende necessaria in caso di sostituzione di componenti come alberi distribuzione, valvole o pulegge; oppure in caso di revisione di motori molto usurati.
Smontare le candele e installare l'attrezzo (E) 88765.1297 nel pozzetto candela per determinare il punto morto superiore del pistone, i calibri (C) 88765.1581 e l'attrezzo controllo fasatura con goniometro (G) 88713.0123.
Con l'albero distribuzione in posizione di riposo, azzerare il gioco valvola in apertura inserendo la lama di uno spessimetro, di spessore adeguato, tra bilanciere apertura e registro di apertura.
Verificare che in questa condizione l'albero distribuzione possa muoversi; se l'operazione risulta difficoltosa, diminuire lo spessore della lama dello spessimetro.
In questa condizione, corrispondente alla posizione di punto morto superiore del pistone orizzontale con valvole completamente chiuse, rilevabile con il comparatore (E), azzerare i calibri (C).
Portare il valore di tensione delle cinghie come descritto nella Sez. N 4.2 Rimontaggio tenditori cinghie distribuzione).
Ruotare in senso antiorario il goniometro (G) fino a leggere sul quadrante del calibro (C), sullo scarico, un'alzata di 1 mm. Verificare che il valore dello spostamento angolare rilevato sul goniometro (G) corrisponda a quello prescritto (Sez. C 1.1, Distribuzione/valvole).
Continuare la rotazione nello stesso senso fino a leggere un'alzata di 1 mm sull'aspirazione. Verificare sul goniometro il valore angolare.
Continuare la rotazione fino a raggiungere, nella chiusura della valvola corrispondente alla fase di compressione un'alzata della valvola aspirazione di 1 mm sul calibro (C). Verificare il valore angolare con quello prescritto (Sez. C 1.1 Distribuzione/valvole).
Proseguire nella rotazione antioraria del goniometro fino a leggere un'alzata della valvola di scarico di 1 mm, sia in apertura che in chiusura valvola.
Verificare nuovamente il valore angolare con quello prescritto.
Eseguire le stesse operazioni per il cilindro verticale.
È consentita una tolleranza di ±3° nei valori riscontrati con la procedura descritta rispetto a quelli prescritti.
Rimuovere gli attrezzi installati per la verifica fasatura.

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimontare i coperchi valvole | N 4.3, Rimontaggio coperchi valvole
Rimontare i coperchi laterali distribuzione | N 4.2, Rimontaggio coperchi laterali distribuzione