4 - | Mando del freno trasero

1 | Tornillo especial

2 | Junta

3 | Tubo del freno trasero

4 | Pasatubo

5 | Perno

6 | Muelle

7 | Tornillo de regulación

8 | Junta de goma

9 | Palanca de mando del freno

10 | Tuerca

11 | Fijación rápida

12 | Arandela

13 | Interruptor

14 | Casquillo

15 | Horquilla

16 | Tubo

17 | Bomba del freno trasero

18 | Tornillo

19 | Varilla de regulación

20 | Guardapolvo

21 | Tornillo

22 | Tapón

23 | Depósito de aceite completo

24 | Junta toroidal

25 | Tuerca

Catálogo de recambios

Freno trasero

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje de la bomba del freno trasero
Atención
Dada la importancia de la bomba del freno para la seguridad de la motocicleta, el fabricante aconseja no manipularla de ninguna manera. Las deficiencias de la revisión pueden poner en peligro la vida del piloto.
Las únicas piezas que se pueden sustituir son la palanca de mando, el depósito y los componentes de fijación del depósito y de la bomba.

Operaciones | Referencia Sección
Vaciar el sistema de freno | D 4, Vaciado del circuito de freno

Desenroscar el tornillo (21) y quitar el depósito del aceite (23) con el tubo (16).
Extraer la placa del estribo (Sección H 4, Desmontaje de los estribos).
Aflojar los tornillos (18) que fijan la bomba del freno hidráulico trasero (17) en la placa del estribo (A).
Aflojar el tornillo especial (1) de la bomba (17); guardar las dos juntas (2).
Aflojar el perno (5) que fija la palanca de mando del freno trasero en el soporte del estribo y extraer el muelle (6), la palanca del pedal completa (9) y el anillo toroidal (24).
Desarmado del mando del freno trasero
La bomba del freno se suministra completa y no es posible sustituir sus componentes internos.
Para desmontar los componentes exteriores de la bomba hay que seguir las indicaciones del despiece que figura al comienzo del capìtulo.
En caso de cambio del casquillo (14) del pedal del freno (9), para montarlo es preciso utilizar una prensa y llevarla a 2 mm de altura de la cara exterior del pedal.
Desmontar los componentes del sistema de acuerdo con el despiece que figura al comienzo del capìtulo.
Atención
Tras intervenir en el mando del freno trasero hay que controlar la posición del pedal del freno siguiendo las instrucciones de la Sección D 4, Ajuste de la posición de los pedales del cambio y del freno trasero.
Montaje de la bomba del freno trasero
Lubricar el anillo toroidal (24) e colocarlo sobre el perno (5).
Lubricar el otro anillo toroidal (24).
Montar el muelle (6) y el perno de rotación (5) en la placa portaestribo; llevar el perno al tope; para poner el muelle (6) ver la figura.
Aplicar sellador de rosca a la rosca del perno (5).
Para la recomposición hay que invertir la secuencia del desarmado; apretar los tornillos (18) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Notas
Si se sustituye el tubo de la bomba a la pinza (3) y el tubo de la bomba al depósito (16), prestar atención a la orientación de los empalmes en la bomba.
Orientar los tubos (3) y (16) como se ilustra en la figura y apretar el tornillo (1) con el par de apriete prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Si el grupo varilla (19), clip (11) y horquilla (15) se ha desarmado, para rearmarlo, enroscar la tuerca (25) en la varilla (19) y luego enroscar la varilla en la horquilla (15) hasta obtener la medida indicada en la figura.
Bloquear la varilla y apretar con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor) la tuerca (25) contra la horquilla (15).
Montar la varilla de mando del freno trasero completa sobre la palanca del pedal (9) bloqueándola con el clip (11).
Introducir el otro extremo de la varilla (19) en la bomba (1) tras lubricarlo con la grasa prescrita.
Montar la placa del estribo en el bastidor (Sección H 4, Montaje de los estribos).

Operaciones | Referencia Sección
Llenar el sistema de freno | D 4, Llenado del circuito del sistema de frenos

Posición del tubo del freno trasero