2 - | Sìmbolos - abreviaturas - referencias

Para agilizar y racionalizar la lectura se utilizan iconos o sìmbolos que ponen en evidencia situaciones peligrosas y brindan consejos prácticos o información adicional. Es importante prestar atención al significado de los sìmbolos porque sirven para no tener que repetir conceptos técnicos o advertencias de seguridad. Consultar esta página cada vez que se tengan dudas sobre el significado de un sìmbolo.
Todas las indicaciones derecha o izquierda se refieren al sentido de marcha de la motocicleta.
Atención
La inobservancia de las instrucciones puede originar situaciones de peligro y lesiones graves o mortales.
Importante
Indica que se pueden causar daños al vehìculo y/o a sus componentes si no se respetan las instrucciones.
Notas
Proporciona información útil sobre la operación de la que se está hablando.
Referencias en el texto
(X)
Cuando el número de la pieza aparece en negrita significa que la pieza no aparece en la imagen de la página sino en el despiece que está al comienzo del capìtulo.
(X)
Si el número no está en negrita, la pieza en cuestión aparece en la imagen colocada al lado del texto.
Caracterìsticas de los productos
Los productos que sirven para apretar, sellar o lubricar componentes aparecen en la figura con un sìmbolo. La tabla incluye los sìmbolos y las caracterìsticas de cada producto.

Sìmbolo | Caracterìsticas | Producto aconsejado
|  | Aceite de motor (ver caracterìsticas en la Sección C 2, Combustibles y lubricantes). | SHELL Advance Ultra 4
|  | Lìquido especial para sistemas hidráulicos DOT 4. | SHELL Advance Brake DOT 4
|  | Aceite para engranajes SAE 80-90 o productos especìficos para cadenas con juntas toroidales. | SHELL Advance Chain o Advance Teflon Chain
|  | Lìquido anticongelante (totalmente libre de nitritos, aminas y fosfatos) 30÷40% + agua. | SHELL Advance coolant o Glycoshell
| GREASE A | Grasa multifunción a base de litio de fibra media. | SHELL Alvania R3
| GREASE B | Grasa de bisulfuro de molibdeno resistente a grandes esfuerzos mecánicos y térmicos. | SHELL Retinax HDX2
| GREASE C | Grasa para cojinetes y articulaciones sujetos a esfuerzos mecánicos prolongados. Temperatura de uso de -10 a 110 °C. | SHELL Retinax LX2
| GREASE D | Grasa protectora, anticorrosiva e hidrorrepelente. | SHELL Retinax HD2
| GREASE E | Grasa PANKL - PLB 05. |
| GREASE F | Grasa OPTIMOL - PASTE WHITE T. |
| LOCK 1 | Sellador de rosca de baja resistencia mecánica. | Loctite 222
| LOCK 2 | Sellador de rosca de mediana resistencia mecánica, aceite compatible. | Loctite 243
| LOCK 3 | Sellador de rosca de alta resistencia mecánica. | Loctite 270
| LOCK 4 | Sellador para planos de alta resistencia mecánica y quìmica. Resiste a temperaturas de hasta 200 °C y a presiones de hasta 350 Atm; colma juegos de hasta 0,4 mm. | Loctite 510
| LOCK 5 | Adhesivo estructural permanente para acoplamientos cilìndricos lisos o roscados en partes mecánicas. Alta resistencia mecánica y quìmica. Temperatura de uso de ‑55 a 175 °C. | Loctite 128455
| LOCK 6 | Sellador de tubos y empalmes medianos/grandes para agua y cualquier gas, menos oxìgeno. Capacidad máxima: 0,40 mm (juego diametral). | Loctite 577
| LOCK 7 | Adhesivo instantáneo para goma/plástico con base etìlica cargado con elastómeros. | Loctite 480
| LOCK 8 | Sellador permanente para piezas roscadas, cojinetes, casquillos, ranuras y chavetas. Temperatura de uso de -55 a 150 °C. | Loctite 601
| LOCK 9 | Sellador de rosca de mediana resistencia mecánica. | Loctite 406
| LOCK 10 | Producto para sellar acoplamientos cilìndricos lisos o roscados en partes metálicas. Alta resistencia mecánica, térmica y quìmica. | Loctite 128443
| LOCK 11 | Sellador de rosca de mediana resistencia mecánica. | Loctite 401
| LOCK 12 | Adhesivo instantáneo gelatinoso con resistencia a la tracción y al corte. | Loctite 454 gel
|  | Junta lìquida DUCATI. | 942470014
|  | Pasta selladora para tubos de escape. Autosellador, se endurece con el calor y resiste a temperaturas de más de 1000 °C. | Fire gum holts
|  | Aerosol para el tratamiento de sistemas eléctricos. Elimina la humedad y la condensación y protege contra la corrosión. Hidrorrepelente. | SHELL Advance Contact Cleaner
|  | Lubricante seco polimerizado al aire. | Molycote D321R