4 - | Comando freno posteriore

1 | Vite speciale

2 | Guarnizione

3 | Tubo freno posteriore

4 | Passatubo

5 | Perno

6 | Molla

7 | Vite di regolazione

8 | Gommino

9 | Leva comando freno

10 | Dado

11 | Fissaggio rapido

12 | Rosetta

13 | Interruttore

14 | Boccola

15 | Forcella

16 | Tubo

17 | Pompa freno posteriore

18 | Vite

19 | Asta di registro

20 | Cuffia parapolvere

21 | Vite

22 | Tappo

23 | Serbatoio olio completo

24 | Guarnizione OR

25 | Dado

Catalogo ricambi

Freno posteriore

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio pompa freno posteriore
Attenzione
La casa costruttrice della pompa freno, considerando l'importanza in termini di sicurezza che riveste questo componente, suggerisce di non intervenire in nessun modo all'interno della pompa. Una revisione non eseguita correttamente può mettere in serio pericolo l'incolumità del pilota.
Le operazioni di sostituzione si devono limitare; alla leva di comando, al gruppo serbatoio con relativi componenti di fissaggio e al fissaggio pompa.

Operazioni | Riferimento Sezione
Svuotare l'impianto frenante | D 4, Svuotamento circuito impianto frenante

Svitare la vite (21) e rimuovere il serbatoio olio (23), completo di tubo (16).
Rimuovere la piastra porta pedana (Sez. H 4, Smontaggio pedane).
Svitare le viti (18) di fissaggio pompa freno idraulico posteriore (17) dalla piastra porta pedana (A).
Svitare dalla pompa (17), la vite speciale (1), recuperando le due rondelle (2).
Svitare il perno (5) di fissaggio leva comando freno posteriore alla staffa portapedana e sfilare la molla (6), la leva pedale completa (9) e l'anello OR (24).
Scomposizione comando freno posteriore
La pompa freno viene fornita completa e non è possibile eseguire sostituzione dei componenti interni.
Per la scomposizione dei componenti esterni del gruppo pompa seguire le indicazioni dell'esploso riportato all'inizio di sezione.
In caso di sostituzione della boccola (14) interna al pedale freno (9), eseguire il montaggio della boccola nuova utilizzando per l'introduzione una pressa e portandola alla quota di 2 mm della faccia esterna del pedale.
Eseguire la scomposizione dei vari componenti dell'impianto facendo riferimento all'esploso a inizio capitolo.
Attenzione
Dopo aver eseguito un intervento sul comando freno posteriore occorre verificare la posizione del pedale freno seguendo le istruzioni riportate nella Sez. D 4, Registrazione posizione pedale comando cambio e freno posteriore.
Rimontaggio pompa freno posteriore
Lubrificare l'anello OR (24) ed inserirlo nel perno (5).
Lubrificare anche l'altro anello OR (24).
Montare la molla (6) ed il perno di rotazione (5) sulle piastre portapedana portando il perno fino a battuta e posizionando la molla (6) come mostrato in figura.
Sulla parte filettata del perno (5) applicare frenafiletti.
Per il rimontaggio della pompa eseguire in ordine inverso le operazioni effettuate per la rimozione, in particolare serrare le viti (18) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Note
In caso di sostituzione della tabulazione pompa-pinza (3) a pompa-serbatoio (16) fare particolare attenzione all'orientamento dei raccordi sulla pompa.
Orientare i tubi (3) e (16) come indicato in figura quindi serrare la vite (1) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Se il gruppo asta (19), molletta (11) e forcella (15) è stato scomposto, rimontarlo avvitando il dado (25) sull'asta (19), successivamente avvitare l'asta sulla forcella (15) fino ad ottenere la misura indicata in figura.
Bloccare l'asta e serrare alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) il dado (25) contro la forcella (15).
Montare l'asta comando freno posteriore completa sulla leva pedale complete (9) bloccandola con l'apposita molletta (11).
A questo punto inserire l'altro capo dell'asta (19) all'interno della pompa (1), dopo averlo lubrificato con grasso prescritto.
Installare la piastra portapedana sul telaio (Sez. H 4, Rimontaggio pedane).

Operazioni | Riferimento Sezione
Riempimento dell'impianto frenante | D 4, Riempimento circuito impianto frenante

Posizionamento tubo freno posteriore