5 - | Mando del cambio

1 | Perno roscado

2 | Palanca del cambio

3 | Tornillo

4 | Junta de goma

5 | Casquillo

6 | Arandela

7 | Tuerca

8 | Articulación esférica

9 | Tuerca

10 | Varilla de transmisión del cambio

11 | Tuerca

12 | Tuerca

13 | Articulación esférica

14 | Palanca del cambio

15 | Tornillo

16 | Tornillo

17 | Junta toroidal

Catálogo de recambios

Palanca del cambio - estribos

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje del mando del cambio
Aflojar y quitar el perno (1) que fija el pedal de cambio (2); recuperar la arandela (6) y las juntas toroidales (17).
Desenroscar y quitar el tornillo (16) de fijación de la palanca (14) al eje del cambio.
Extraer la palanca (14) con el grupo de mando del cambio del vehìculo.
Notas
Marcar la posición de la palanca (14) con relación al eje de selección de las marchas.
Para quitar la palanca (14) del grupo de mando del cambio hay que desenroscar el tornillo (15) y quitar la palanca (14).
Desarmado del mando del cambio
Para desarmar y sustituir los componentes del grupo de mando del cambio hay que seguir las indicaciones del despiece que figura en la primera página del capìtulo.
Si se sustituye el casquillo (5) interno del pedal (2), el nuevo se ha de montar utilizando una prensa y ha de quedar a 2 mm de la cara exterior del pedal.
Atención
Tras intervenir en el mando del cambio, hay que controlar la posición del pedal del cambio.
Si es necesario regular la posición del pedal del cambio, seguir las instrucciones de la Sección D 4, Ajuste de la posición de los pedales del cambio y del freno trasero.
Montaje del mando del cambio
Para el montaje, efectuar la secuencia contraria al desmontaje.
Notas
Para cada montaje utilizar juntas toroidales (17) nuevas.
Poner sellador en el tornillo (16), el perno (1) y el tornillo (15) y bloquearlos con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).