2 - | Arranque - aquecimento do motor

Arranque do motor
Temperatura ambiente normal
(compreendida entre 10 °C/50 °F e 35 °C/95 °F)
Desloque o interruptor para a posição (1). Verifique se as luzes verde N e vermelha no painel estão acesas (Secção P 7, Sistema do painel de instrumentos).
Desloque a alavanca de comando do starter (2) para a posição (B). Certifique-se de que o interruptor de paragem (3) está na posição (RUN); de seguida, prima o botão de arranque (4). Deixe que o motor pegue espontaneamente, sem accionar o comando do acelerador.
Aguarde que a temperatura do óleo atinja os 75 °C.
Desloque a alavanca de comando do starter para a posição vertical (A).
Importante
A luz que indica a pressão do óleo deve apagar-se alguns segundos após o arranque do motor. Se a luz permanecer acesa, desligue o motor e verifique o nìvel do óleo (Secção P 7, Sistema do painel de instrumentos).
Não ligue o motor se a pressão do óleo for insuficiente.
Importante
Não deixe o motor a funcionar a um número de rotações muito elevado. Quando estiver frio, espere pelo aquecimento do óleo e a sua circulação em todos os pontos que necessitam de lubrificação.
Atenção
É possìvel ligar a moto com o cavalete lateral estendido e a caixa de velocidades na posição de ponto morto ou com uma velocidade engatada, mantendo a alavanca da embraiagem puxada para trás (neste caso, o cavalete deve estar fechado).
De seguida, à medida que o motor aquece, coloque progressivamente a alavanca do starter (2) na posição vertical.
O motor térmico deverá manter-se em ralenti com o starter completamente desligado.
Temperatura do motor alta
(mais de 35 °C/95 °F - temperatura ambiente)
Efectue o mesmo procedimento sem utilizar o comando do starter (2).
Nota
Para arrancar o motor já quente, siga o procedimento descrito para “Temperatura ambiente alta“.
Temperatura ambiente baixa
(inferior a 10 °C/50 °F)
Efectue o mesmo procedimento descrito para “Temperatura ambiente normal” prolongando o tempo de aquecimento do motor até 5 minutos, até à segunda marca visualizada no painel de instrumentos.