5 - | Caballetes

1 | Caballete

2 | Tornillo

3 | Placa de soporte

4 | Tornillo

5 | Interruptor

6 | Muelle interno

7 | Muelle completo

8 | Placa

9 | Perno de rotación

10 | Tuerca

Catálogo de recambios

Caballetes

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje del caballete lateral
Desenroscar y quitar el tornillo (A) de fijación de la placa portaestribo izquierda (C) al motor.
Aflojar el tornillo (B) y soltar la placa portaestribo izquierda (C) del bloque del motor.
Desconectar el conector (5) del interruptor del caballete (1) del cableado principal.
Desenroscar los tornillos (2) que fijan la placa (3) de soporte del caballete al motor y quitar el caballete lateral completo.
Desarmado del caballete lateral
Aflojar el tornillo de fijación (4) y quitar el interruptor (5) del caballete.
Desenganchar los muelles (6) y (7) de retorno del caballete de la placa (8) ubicada en la placa de soporte del caballete (3) y quitarlos.
Desenroscar el perno (9) que fija el caballete a la placa de soporte y quitar el caballete lateral (1) y la tuerca (10).
Inspección del caballete lateral
Introducir el caballete en la placa y controlar que no haya demasiado juego y que los extremos del caballete no estén doblados. Si se observan signos de rotura, sustituir el caballete lateral.
Para revisar el interruptor (5), consultar la Sección P 6, Control de los componentes de los dispositivos de seguridad y protección.
Rearmado del caballete lateral
Engrasar el caballete lateral (1), introducirlo en la placa (3) y fijarlo con el perno (9) y la tuerca (10). Apretar el perno (9) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Colocar los muelles (6) y (7) de retorno del caballete y fijarlos en el perno de la placa (8) y el caballete (1).
Colocar el interruptor (5) sobre la placa apoyado en el perno (9).
Poner el tornillo de fijación (4) y bloquearlo con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montaje del caballete lateral
Colocar la placa (3) de soporte del caballete entre el bloque del motor y la placa portaestribo izquierda (C) e introducir el tornillo (2).
Conectar el conector (5) del interruptor del caballete lateral al cableado principal de la motocicleta.
Para colocar correctamente el cable del interruptor del caballete, véanse las tablas de la Sección P 1, Disposición de los cableados en la motocicleta.
Introducir el tornillo (A) en la placa portaestribo (C). Apretar con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor) los tornillos (2), (A) y (B) respetando la secuencia indicada.
H