4 - | Guardabarros delantero

1 | Guardabarros delantero

2 | Arandela

3 | Remache

4 | Clip

5 | Tornillo

6 | Arandela de nailon

Catálogo de recambios

Depósito (cover)

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje del guardabarros delantero
Sacar del clip (4) el tubo del freno (A) delantero.
Desenroscar los tornillos de fijación (5), extraerlos y recuperar las arandelas de nailon (6).
Quitar el guardabarros delantero (1).
Notas
En las versiones EE.UU. hay un catadióptrico en el guardabarros delantero (1).
Notas
El clip (4) está fijado al guardabarros (1) delantero mediante un remache (3) con dos arandelas (2) interpuestas.
Montaje del guardabarros delantero
Atención
No utilizar la moto sin el guardabarros delantero para evitar que los tubos del freno interfieran con la rueda durante el frenado.
Poner sellador en los tornillos (5).
Montar el guardabarros delantero (1) e introducir los tornillos de fijación (5) con las arandelas (6).
Poner la junta de goma (A) del tubo del freno delantero en el clip (4) del guardabarros.
Apretar los tornillos (5) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).