9 - | Instrumentos de diagnóstico

Por lo que se refiere al instrumento de diagnóstico “DDS”, consultar la Sección D 5, Instrumento de diagnóstico DDS.
Uso del multìmetro para el control de los sistemas eléctricos
Introducción
Este instrumento sirve para medir resistencias, tensiones y corrientes. Los multìmetros se dividen en dos grandes familias: analógicos y digitales. Los analógicos visualizan las medidas en un cuadrante con ìndice que muestra las escalas de las diferentes magnitudes. Los digitales tienen un cuadrante que visualiza directamente el valor de la magnitud que se está midiendo. Con un selector o con los terminales eléctricos del multìmetro introducidos en determinados orificios es posible seleccionar la magnitud (tensión, corriente o resistencia). En algunos casos es indispensable establecer el valor de fondo de la escala. Si, por ejemplo, se debe medir una tensión de 12 V, hay que elegir un fondo de escala cercano a este valor (15 V o 20 V). Un valor de 10 V, por ejemplo, serìa incorrecto. Lo mismo vale para la corriente (amperios) y para las resistencias (ohmios). Algunos instrumentos establecen el valor de fondo de escala de manera automática. Nunca hay que superar el valor máximo de tensión o de corriente admitido por el instrumento.
Notas
El instrumento de diagnóstico DDS (Sección D 5, Instrumento de diagnóstico DDS) puede cumplir la función de multìmetro digital.
Medición de tensiones
Las tensiones se miden conectando los terminales del multìmetro en paralelo al componente que recibe alimentación eléctrica (por ejemplo, a los dos conductores de una bombilla o de un relé, a los dos bornes de la baterìa, o a los dos cables que alimentan una centralita). Las tensiones pueden ser constantes (continuas) o variables (alternas). En el primer caso existe una polaridad negativa y una positiva. Es necesario seleccionar en el multìmetro el tipo de tensión que se debe medir. (La tensión continua se indica con el sìmbolo = y la alterna con el sìmbolo ~).
Medición de corrientes
Las corrientes se miden conectando los terminales del multìmetro en serie al componente que recibe alimentación eléctrica (por ejemplo, desconectar un conductor que alimenta una bombilla y conectarlo de un lado a un terminal del multìmetro y del otro a la bombilla. Al encender el conmutador de las luces, la bombilla se enciende y el instrumento indica la corriente consumida, es decir, la que pasa por el conductor). Atención: las conexiones en serie deben efectuarse mientras no haya tensión. No efectuar ni eliminar una conexión en serie mientras se alimenta un dispositivo. Asegurarse siempre de que la conexión en serie de los terminales del instrumento de diagnóstico en el dispositivo eléctrico sea segura y no pueda interrumpirse accidentalmente.
Medición de resistencias y continuidad eléctrica
Medir las resistencias mientras el componente eléctrico o el tramo en cuestión no esté alimentado y esté aislado del sistema eléctrico principal (es decir, no conectado al sistema eléctrico principal). La medición de las resistencias sirve para controlar algunos sensores. Ejemplo: desconectar la conexión eléctrica del sensor de revoluciones/fase del sistema de encendido e inyección (frente al engranaje de mando del árbol de levas) y verificar la resistencia interna conectando el multìmetro a los terminales. De este modo se verifica si la bobina del sensor está interrumpida (en cuyo caso la resistencia es infinita). La medición de las resistencias también sirve para controlar la continuidad de tramos del sistema eléctrico, interruptores y relés. Por ejemplo, para verificar la integridad de una sección del sistema eléctrico entre dos conexiones hay que quitar las conexiones, conectar los terminales del multìmetro a ambos extremos del cable eléctrico y leer el valor de resistencia. Si está próximo a cero (menos de 0,3 ohmios), el cable no está interrumpido. Algunos instrumentos emiten una señal acústica cuando la resistencia se acerca a cero. Con el mismo procedimiento se puede verificar, por ejemplo, si los dos contactos de un interruptor (relé o manual) cierran correctamente. Conectar los terminales del multìmetro a los del interruptor y verificar si el valor de resistencia está cerca de cero cuando el interruptor se cierra. Para saber si el multìmetro funciona correctamente en modo “control de continuidad eléctrica” hay que poner los dos terminales en cortocircuito. El valor de resistencia indicado debe ser nulo y debe activarse la señal acústica.
Protecciones y precauciones
El multìmetro tiene fusibles de protección y baterìas. Estos componentes deben estar siempre en perfecto estado para asegurar el buen funcionamiento del instrumento. Cuando se efectúan mediciones eléctricas hay que prestar mucha atención para no generar cortocircuitos que causan daños irreparables en el sistema eléctrico, o incluso accidentes. El mantenimiento debe llevarse a cabo mientras no hay tensión (desconectar previamente la baterìa). No conectar NUNCA el multìmetro en paralelo para realizar mediciones de corriente. No conectar NUNCA el multìmetro en serie para realizar mediciones de tensión.