10 - | Filtro canister

1 | Vite

2 | Gommino

3 | Distanziale

4 | Deflettore sinistro

5 | Tubo

6 | Piastrino

7 | Distanziale

8 | Dado

9 | Filtro CANISTER

10 | Passatubo

11 | Passatubo

12 | Tubo filtro/uscita serbatoio

13 | Passatubo

14 | Tubo raccordo/filtro

15 | Passatubo

16 | Tubo

17 | Raccordo

18 | Guarnizione alluminio

19 | Tubo

20 | Tubo sfiato

Catalogo ricambi

Serbatoio
Filtro canister

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini a fianco del testo, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Impianto Filtro Canister (solo per versioni USA)
I modelli USA sono equipaggiati con un impianto supplementare con filtro emissione Canister che evita lo scarico dei vapori del carburante in atmosfera.
La tubazione (12) viene collegata al filtro Canister (9) dopo aver filtrato il drenaggio carburante lo rimmette con la tubazione (14) nei collettori di aspirazione tramite le tubazioni (16) e (14). Le tubazioni (5) e (25) scaricano gli sfiati a terra.
Per il corretto posizionamento delle tubazioni di collegamento consultare le immagini di seguito riportate.
Smontaggio Filtro Canister

Operazioni | Riferimento Sezione
Sollevare il serbatoio carburante | L 2, Smontaggio serbatoio carburante
Rimuovere le carene serbatoio | E 2, Smontaggio carene serbatoio

Scollegare la tubazione (12) di collegamento filtro canister (9) al tappo serbatoio.
Liberare il tubo (12) dal tubo di drenaggio (20) rimuovendo la fascetta elastica (A).
Allentare le fascette (15) di collegamento filtro canister (9) al cilindro orizzontale e verticale.
Svitare le viti (B) e rimuovere il deflettore sinistro (4), facendo attenzione a disimpegnare il tubo frizione (C) dalle linguette.
Rimuovere il filtro canister (9) dal deflettore sinistro (4) sbloccandolo dal piastrino (6).
Rimontaggio Filtro Canister
Nel rimontaggio eseguire le operazioni in ordine inverso a quelle eseguite nella fase di smontaggio facendo attenzione a serrare le viti (B) alla coppia serraggio prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimontare il serbatoio carburante | L 2, Rimontaggio serbatoio carburante
Rimontare la carena serbatoio | E 2, Rimontaggio carene serbatoio

Posizionamento tubi fascette e filtro canister
Posizionamento tubi fascette e filtro canister
Posizionamento tubi fascette e filtro canister