1 - | スロットル - チョーク制御

1 | ハンドルグリップ 1 組

2 | チョークケーブル

3 | ネジ

4 | ネジ

5 | スロットル制御装置

6 | スロットルケーブル

7 | スプリング

8 | スロットルケーブルのアジャスター (ハンドルバー側)

9 | キャップ

10 | スロットルケーブルのアジャスター (スロットルボディ側)

11 | チョークケーブルのアジャスター (スロットルボディ側)

12 | チョークケーブルのアジャスター (ハンドルバー側)

13 | カバー

14 | ハンドルバー左側スイッチとチョーク制御装置

交換部品カタログ

HANDLEBAR AND CONTROLS

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、本文の脇の写真ではなく この分解立体図を参照する必要があることを示します。
スロットルケーブルとチョークケーブルの調整
スロットルケーブルとチョークケーブルの調整については、セクション D 4,“スロットルケーブルとチョークケーブルの調整”を参照してください。
スロットル制御装置の取り外し
スロットル制御装置ロッカーアームを回してケーブルの固定ピン (D) をプーリーから取り外します。
キャップ (A) を引き上げ、ロックナット (B) を緩めます。アジャスター (10) を緩めて、スロットルボディ上のスロットル制御装置ロッカーアームから抜き取ります。
ネジ (4) を緩めて外し、カバー (13) を取り外します。ケーブルの固定ピン (C) を滑車から抜き取り、アジャスター (8)
を緩めて取り外して、スロットルケーブルをスロットル制御装置から外します。
スロットルケーブル (6) を車体から取り外します。
ハンドルバーにあるキャップ (9) を外します。
スロットル制御装置をハンドルバーに固定している 2 本のネジ (3) を緩めて外します。
スロットル制御装置 (5) をハンドルバーから取り外します。
スロットル制御装置の取り付け
スロットル制御装置一式を取り付ける作業は、取り外し作業と逆の手順で行います。このときスロットル制御装置カバーを
ハンドルバーの位置決め穴に合わせてください。
指定のグリースをスロットルケーブル (6) に塗布します。
メモ
スロットル制御ケーブルの取り回しについては、この章の終わりにある写真を参照してください。
チョーク制御装置の取り外し
チョークケーブルの固定ネジ (E) を緩めて外します。
キャップ (F) を引き上げ、ロックナット (G) を緩めます。アジャスター (11) を緩めてブラケットから取り外します。
チョークケーブル (2) を取り付け位置から抜き取り、スプリング (7) も外します。
ネジ (H) を緩めて外し、ハンドルバー左側スイッチ (14) とチョーク制御装置をハンドルバーから取り外します。
スイッチを開き、固定ピン (L) を抜き取ります。
チョークケーブル一式 (2) を取り外します。
チョーク制御装置の取り付け
メモ
スペアパーツとして供給されるチョーク制御装置には、アジャスターとケーブルがあらかじめ取り付けられています。
チョークケーブル (2) にグリースを塗布します。
チョークケーブル (2) をハンドルバー左側スイッチに挿入し、固定ピン (L) を所定の位置にはめ込みます。
ハンドルバー左側スイッチ (14) を取り付け、ネジ (H) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
チョークレバーが通常位置になっていることを確認します。
元どおりの取り回しで、チョークケーブル (2) をフレームに通します。
スロットルボディのマウントにアジャスター (11) を締め付けます。
チョークケーブル (2) の内部ワイヤーを、スロットルボディのロッカーアームの穴、スプリング (7)、および歯止めに通します。
内部のワイヤーの先端を張った状態に保ちながら、歯止めのネジ (E) を締め付けます。
ロックナットを緩めてから、被覆に小さな遊びが残るようにアジャスター (11) を調整します。
レバーをいっぱいに下げて、スロットルボディのレバー (M) がストッパー (N) に当たることを確認します。 そうならない場合は、ネジ (E) を緩め、内部ワイヤー (2) を解放します。
レバー (M) がストッパー (N) に当たるようになるまで、上記の手順を繰り返します。
ハンドルを左右に切って、レバー (M) が動かないことを確認します。必要な場合はアジャスター (11) を調整してください。
作業が完了したら、アジャスター (11) に対してロックナットを締め付けます。
メモ
チョークケーブルの取り回しについては、以降のページの写真を参照してください。
チョークケーブルとスロットルケーブルの取り回し