3 - | フロントブレーキ制御装置

1 | フロントブレーキポンプ

2 | ドエル付きレバー

3 | ラバードリフト

4 | ナット

5 | マイクロスイッチ

6 | レバーピンスペアパーツ

7 | ポンプとキャリパーの接続ホース

8 | キャップスペアパーツ

9 | 点検窓スペアパーツ

10 | クランプスペアパーツ

11 | 特殊ネジ

12 | ガスケット

13 | ネジ

14 | ワッシャー

15 | ケーブルガイド

16 | ラバー

交換部品カタログ

FRONT BRAKE

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、本文の脇の写真ではなく この分解立体図を参照する必要があることを示します。
フロントブレーキポンプの取り外し
警告
ブレーキポンプの製造メーカーは、その安全上の重要性を考慮し、ポンプの内部に決して手を加えないよう指示しています。 オーバーホールを適切に実施しないと、ライダーおよびパッセンジャーに重大な危険をもたらす可能性があります。
交換作業は、 操作レバー、タンクとその固定パーツ一式、およびポンプ固定部に限定してください。

作業 | 参照セクション
ブレーキオイルの補充 | D 4, ブレーキオイルの排出
ブレーキホースのポンプユニットからの取り外し | G 3, フロントブレーキ装置の取り外し
リアバックミラーの取り外し | E 1, バックミラーの取り外し

固定ネジ (10) を緩めて外し、フロントブレーキポンプユニット (1) をハンドルバーから取り外します。
ポンプユニット (1) の構成部品を分解するには、この章の初めにある分解立体図を参照してください。
フロントブレーキポンプの取り付け
警告
ホースを正しい位置に取り付けないと、ブレーキ装置の機能に支障をきたしたり、車両の可動パーツに接触したりする恐れがあります。 図のとおりの向きで取り付けてください。
クランプとポンプボディ (1) の接合ライン (A) を、ハンドルバーのマーク (B) に揃えてください。
フロントブレーキポンプをハンドルバーに固定するクランプ (10) の 2 本のネジを締めます。 クランプ (10) のネジを規定の締め付けトルクに締めます。（セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。このとき矢印で示されている上のネジから始めて、その後 1-2-1 の順で締めてください。フロントブレーキ装置のホースを動かした場合は、セクション G 3,
“フロントブレーキ装置の取り付け”を参照してください。

作業 | 参照セクション
ポンプへのブレーキホースの取り付け | G 3, フロントブレーキ装置の取り付け
ブレーキオイルの補充 | D 4, ブレーキオイルの補充
リアバックミラーの取り付け | E 1, バックミラーの取り付け