10 - | Filtro canister

1 | Parafuso

2 | Anel de borracha

3 | Espaçador

4 | Deflector esquerdo

5 | Tubo

6 | Placa

7 | Espaçador

8 | Porca

9 | Filtro CANISTER

10 | Passa-tubo

11 | Passa-tubo

12 | Tubo do filtro/saìda do depósito

13 | Passa-tubo

14 | Tubo união/filtro

15 | Passa-tubo

16 | Tubo

17 | União

18 | Junta de vedação de alumìnio

19 | Tubo

20 | Tubo de ventilação

Catálogo de peças sobresselentes

FUEL TANK
EVAPORATIVE EMISSIONS CANISTER

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Sistema do filtro Canister (apenas para versões EUA)
Os modelos EUA estão equipados com um sistema suplementar com filtro de emissão Canister, que evita a descarga dos vapores do combustìvel para a atmosfera.
Ligue a tubagem (12) ao filtro Canister (9); depois de filtrado, o combustìvel drenado é reciclado através da tubagem (14) e enviado para os colectores de admissão através das tubagens (16) e (14). As tubagens (5) e (25) descarregam os resìduos para o solo.
Para o posicionamento correcto das tubagens de ligação, consulte as figuras abaixo.
Desmontagem do filtro Canister

Operações | Referência Secção
Levante o depósito de combustìvel | L 2, Desmontagem do depósito de combustìvel
Retire as carenagens do depósito | E 2, Desmontagem das carenagens do depósito

Desligue a tubagem (12) de ligação do filtro canister (9) ao tampáo do depósito.
Liberte o tubo (12) do tubo de drenagem (20), removendo a braçadeira elástica (A).
Desaperte as braçadeiras (15) de ligação do filtro canister (9) ao cilindro horizontal e vertical.
Desaperte os parafusos (B) e retire o deflector esquerdo (4), desengatando o tubo da embraiagem (C) das linguetas.
Retire o filtro canister (9) do deflector esquerdo (4) desbloqueando-o da placa (6).
Remontagem do filtro Canister
Na remontagem, efectue as operações de desmontagem na ordem inversa, tendo o cuidado de apertar os parafusos (B) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).

Operações | Referência Secção
Volte a montar o depósito de combustìvel | L 2, Remontagem do depósito de combustìvel
Volte a montar a carenagem do depósito | E 2, Remontagem das carenagens do depósito

Posicionamento dos tubos, das braçadeiras e do filtro canister
Posicionamento dos tubos, das braçadeiras e do filtro canister
Posicionamento dos tubos, das braçadeiras e do filtro canister