Honda extra/reserve sleutel inlezen
Gereedschap:
- 07xmz-mbw0101 stekker (bv. ST1300)
- Adaptor die overeenkomt met puls stekker voor op 07xmz-mbw0101 

Nuttige info:
- Geel is, meestal, Plus (+)
- Wit is, meestal, massa (-)

Stappenplan
1. Verbind 07xmz-mbw0101 (+) aan op gele draad puls gever kabelboom
2. Verbind 07xmz-mbw0101  (-) aan op witte draad puls gever kabelboom
3. Verbind de krokkodillenklemmen (+)+(-) aan op de accu
3. HISS Lampje blijft constant branden
4. Originele sleutel insteken en op contact zetten
- HISS lampje knipperd 4 keer, pauze, 4 keer, pauze, oneindig
5. Verwijder de (+) krokkodellenklem van de accu, MINSTENS 5 seconden (Liefst +6 sec) en sluit vervolgens weer aan
6. HISS lampje gaat uit
7. Verwijder Originele sleutel en plaats nieuwe sleutel en zet op contact. Pomp loopt.
8. Contact uit. Sleutel eruit. Stekker verwijderen. Puls gever aansluiten.

9. BEIDE SLEUTELS UITPROBEREN!!!