1 - | Schaltplan

Schaltplan

Legende des Schaltplans

1 | Rechte Schaltereinheit

2 | Zündschloss

3 | Zündkerze waagrechter Zylinder

4 | Zündkerze senkrechter Zylinder

5 | Anlassermotor

6 | Fernanlassschalter

7 | Batterie

8 | Hauptsicherung

9 | Spannungsregler

10 | Lichtmaschine

11 | Rechter hinterer Blinker

12 | Rücklicht

13 | Kennzeichenlicht

14 | Linker hinterer Blinker

15 | Kraftstofftank

16 | Lambda-Sonde waagrechter Auspuff

17 | Einspritzrelais

18 | Eigendiagnose/DDA

19 | Spule waagrechter Zylinder

20 | Spule senkrechter Zylinder

21 | Scheinwerfer

22 | MAP Sensor

23 | Einspritzdüse waagrechter Zylinder

24 | Einspritzdüse senkrechter Zylinder

25 | Drosselklappenpotentiometer

26 | Drehzahl-/Steuerzeitensensor

27 | Zylindersensor

28 | Tachometersensor

29 | Seitenständer

30 | Hupe

31 | Leerlaufschalter

32 | Öldruckschalter

33 | Hinterer Bremslichtschalter

34 | Motorsteuergerät

35 | Sicherungen

36 | Kupplungsschalter

37 | Vorderer Bremslichtschalter

38 | Linke Schaltereinheit

39 | Transponderantenne

40 | Lufttemperatursensor

41 | Lambda-Sonde senkrechter Auspuff

42 | Cockpit

43 | Lichtrelais

44 | Linker vorderer Blinker

45 | Rechter vorderer Blinker

Kabelfarben im Schaltplan
B Blau
Bk Schwarz
Bn Braun
G Grün
Gr Grau
Lb Hellblau
O Orange
P Rosa
R Rot
V Violett
W Weiß
Y Gelb
Verzeichnis - Sicherungskasten

Position | Verbraucher | Wert
1 | Key ON | 10 A
2 | Standlicht, Fern-/Abblendlicht | 15 A
3 | Verbraucher | 15 A
4 | Cockpit | 5 A
5 | Einspritzung | 20 A
6 | Motorsteuergerät | 5 A
7 | Reserve | 20 A
8 | Reserve | 5 A

Anordnung der Kabel am Motorrad
Alle Kabel der elektrischen Anlage sind so verlegt, dass sie so wenig Platz wie möglich in Anspruch nehmen.
Jede Kabelführung wurde so ausgelegt, dass es beim Fahren des Motorrads nicht mit Organen in Berührung kommen kann, welche die Kabel beschädigen oder die zu Betriebsstörungen führen könnten. In den nachstehenden Tafeln sind die werkseitig vorgesehenen Stellen („Nullstellen“) für die korrekte Neuverlegung der Kabel und die Montagestellen der Kabelbinder angegeben.
In jeder Abbildung werden Hinweise auf die fortlaufenden Tafelnummern gegeben, die den mit der Reparatur beauftragten Fachmann auf die Tafeln verweisen, auf denen der weitere Verlauf der jeweiligen Leitung oder die Verbraucher, an die sie angeschlossen werden müssen, angegeben werden.

Position |  | Beschreibung
1 | Tafel A | Hauptkabelbaumzweig
2 | Tafel B | Stecker linke Schaltereinheit
3 | Tafel B | Kupplungsstecker
4 | Tafel B | Kupplungskabel
5 | Tafel B | Vorderer Bremslichtstecker
6 | Tafel B | Stecker rechte Schaltereinheit
7 | Tafel B | Vorderes Bremslichtkabel
8 | Tafel C | Stecker Antenne Wegfahrsperre
9 | Tafel C | Stecker Zündschloss
10 | Tafel C | Antennenkabel Wegfahrsperre
11 | Tafel C | Zündschloss
12 | Tafel D | Stecker Blinker vorn rechts
13 | Tafel D | Stecker Blinker vorn links
14 | Tafel D | Stecker Scheinwerfer
15 | Tafel D | Cockpitstecker
16 | Tafel E | Stecker senkrechte Einspritzdüse
17 | Tafel E | Lufttemperatursensor
18 | Tafel E | Stecker waagrechte Einspritzdüse
19 | Tafel F | Motormasse
20 | Tafel F | Stecker Seitenständer
21 | Tafel F | Minuspol Batterie
22 | Tafel F | Kabel Seitenständer
23 | Tafel F | Lichtmaschinenkabel
24 | Tafel G | Hupenstecker
25 | Tafel H | Stecker Lichtmaschine/Spannungsregler
26 | Tafel H | Stecker Spannungsregler/Hauptkabelbaum
27 | Tafel H | Spannungsregler
28 | Tafel J | Potentiometerstecker
29 | Tafel K | Stecker waagrechte Spule
30 | Tafel L | Lambda-Sonde waagrechter Auspuff
31 | Tafel L | Stecker Lambda-Sonde waagrechter Auspuff
32 | Tafel L | Stecker Lambda-Sonde senkrechter Auspuff
33 | Tafel L | Stecker Tankflansch
34 | Tafel L | Lambda-Sonde senkrechter Auspuff
35 | Tafel M | Stecker für Datenerfassung (DDA)
36 | Tafel N | Stecker hinterer Kabelbaum
37 | Tafel N | Kabel für Kennzeichenbeleuchtung
38 | Tafel N | Stecker Blinker hinten links
39 | Tafel N | Stecker Blinker hinten rechts
40 | Tafel N | Hinterer Bremslichtstecker
41 | Tafel O | Sicherungskasten
42 | Tafel O | Druck-/Unterdrucksensor Drosselklappe
43 | Tafel P | Kabel Fernanlassschalter /Pluspol Batterie
44 | Tafel P | Relais (Einspritzsystem und Beleuchtung)
45 | Tafel P | Stecker Steuergerät
46 | Tafel P | Stecker senkrechte Spule
47 | Tafel P | Stecker Fernanlassschalter
48 | Tafel Q | Temperatursensor senkrechter Zylinder
49 | Tafel R | Pick-Up-Stecker
50 | Tafel R | Pick-Up-Sensor
51 | Tafel P | Kabel Anlasser/Fernanlassschalter
52 | Tafel S | Stecker Öldruckschalter
53 | Tafel T | Kabelanschluss Leerlaufschalter
54 | Tafel U | Stecker hinterer Bremssensor
55 | Tafel U | Stecker Tachometersensor
56 | Tafel V | Tachometersensor