10 - | Filtro canister

1 | Tornillo

2 | Junta de goma

3 | Espaciador

4 | Deflector izquierdo

5 | Tubo

6 | Placa

7 | Espaciador

8 | Tuerca

9 | Filtro canister

10 | Pasatubo

11 | Pasatubo

12 | Tubo filtro/salida del depósito

13 | Pasatubo

14 | Tubo empalme/filtro

15 | Pasatubo

16 | Tubo

17 | Empalme

18 | Junta de aluminio

19 | Tubo

20 | Tubo de respiración

Catálogo de recambios

Depósito
Filtro canister

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Sistema Filtro Canister (sólo en las versiones EE.UU.)
Los modelos EE.UU. están equipados con un sistema suplementario con filtro de emisión “canister” que impide la descarga de vapores de combustible en la atmósfera.
El tubo (12) se conecta al filtro canister (9). Una vez filtrado el drenaje del combustible, con el tubo (14) vuelve a los colectores de admisión mediante los tubos (16) y (14). Los tubos (5) y (25) se descargan en el suelo.
Para colocar correctamente los tubos de conexión, consultar las figuras siguientes.
Desmontaje del filtro canister

Operaciones | Referencia Sección
Levantar el depósito de combustible | L 2, Desmontaje del depósito de combustible
Desmontar los carenados del depósito | E 2, Desmontaje de los carenados del depósito

Desconectar el tubo (12) de conexión del filtro canister (9) al tapón del depósito.
Soltar el tubo (12) del tubo de drenaje (20) quitando la abrazadera elástica (A).
Aflojar las abrazaderas (15) de conexión del filtro canister (9) al cilindro horizontal y vertical.
Destornillar los tornillos (B) y quitar el deflector izquierdo (4) de modo que el tubo de embrague (C) se suelte de las lengüetas.
Quitar el filtro canister (9) del deflector izquierdo (4) desbloqueando la placa (6).
Montaje del filtro canister
Invertir la secuencia de desmontaje apretando bien los tornillos (B) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).

Operaciones | Referencia Sección
Montar el depósito de combustible | L 2, Montaje del depósito de combustible
Montar el carenado del depósito | E 2, Montaje de los carenados del depósito

Posición de los tubos, las abrazaderas y el filtro canister
Posición de los tubos, las abrazaderas y el filtro canister
Posición de los tubos, las abrazaderas y el filtro canister