1 - | 電装図

電装図

電装図凡例

1 | ハンドルバー右側スイッチ

2 | キースイッチ

3 | スパークプラグ (水平シリンダー)

4 | スパークプラグ (垂直シリンダー)

5 | セルモーター

6 | スターターコンタクター

7 | バッテリー

8 | メインヒューズ

9 | レギュレーター

10 | ジェネレーター

11 | リア方向指示器 (右側)

12 | テールライト

13 | ナンバープレートライト

14 | リア方向指示器 (左側)

15 | 燃料タンク

16 | 水平エキゾースト ラムダセンサー

17 | インジェクションリレー

18 | 自己診断/DDA

19 | コイル (水平シリンダー)

20 | コイル (垂直シリンダー)

21 | フロントヘッドライト

22 | MAPセンサー

23 | インジェクター (水平シリンダー)

24 | インジェクター (垂直シリンダー)

25 | スロットルポジションセンサー

26 | エンジン回転数/位相センサー

27 | シリンダーセンサー

28 | スピードセンサー

29 | スタンド

30 | 警告ホーン

31 | ニュートラルスイッチ

32 | オイル圧スイッチ

33 | リアブレーキ STOP ライトスイッチ

34 | エンジンコントロールユニット

35 | ヒューズ

36 | クラッチスイッチ

37 | フロントブレーキ STOP ライトスイッチ

38 | ハンドルバー左側スイッチ

39 | トランスポンダアンテナ

40 | 気温センサー

41 | 垂直エキゾースト ラムダセンサー

42 | メーターパネル

43 | ライトリレー

44 | フロント方向指示器 (左側)

45 | フロント方向指示器 (右側)

電装図のケーブル色凡例
B 青
Bk 黒
Bn 茶
G 緑
Gr 灰色
Lb 水色
O オレンジ
P ピンク
R 赤
V 紫
W 白
Y 黄
ヒューズボックス凡例

配置 | 利用対象 | 値
1 | キー ON | 10 A
2 | パーキングライト、ハイビームライト、ロービームライト | 15 A
3 | 利用対象 | 15 A
4 | メーターパネル | 5 A
5 | インジェクション | 20 A
6 | エンジンコントロールユニット | 5 A
7 | 予備 | 20 A
8 | 予備 | 5 A

モーターサイクルの配線の取り回し
電気装置のすべての配線の取り回しは、最小の寸法になるよう最適化されています。
また、車両の使用中にケーブルに損傷や機能異常をもたらすような部品と接触しないように設計されています。 次の各図版には、ケーブルを正しく取り付けるための出発点 “0” と、固定輪の取り付け位置が示されています。
また、ケーブルの続きを追うための参照先図版番号や、ケーブルの接続先となる部品の参照番号も示されています。

配置 |  | 説明
1 | 図版 A | 主配線
2 | 図版 B | ハンドルバー左側スイッチコネクター
3 | 図版 B | クラッチコネクター
4 | 図版 B | クラッチケーブル
5 | 図版 B | フロントブレーキ STOP コネクター
6 | 図版 B | ハンドルバー右側スイッチコネクター
7 | 図版 B | フロント STOP ライトケーブル
8 | 図版 C | イモビライザーアンテナコネクター
9 | 図版 C | キーブロックコネクター
10 | 図版 C | イモビライザーアンテナケーブル
11 | 図版 C | キーブロック
12 | 図版 D | 右側フロント方向指示器コネクター
13 | 図版 D | 左側フロント方向指示器コネクター
14 | 図版 D | ヘッドライトコネクター
15 | 図版 D | メーターパネルコネクター
16 | 図版 E | 垂直インジェクターコネクター
17 | 図版 E | 気温センサー
18 | 図版 E | 水平インジェクターコネクター
19 | 図版 F | エンジン接地
20 | 図版 F | サイドスタンドコネクター
21 | 図版 F | バッテリーマイナス
22 | 図版 F | サイドスタンドケーブル
23 | 図版 F | ジェネレーターケーブル
24 | 図版 G | クラクションコネクター
25 | 図版 H | ジェネレーター/レギュレーターコネクター
26 | 図版 H | レギュレーター/主配線コネクター
27 | 図版 H | テンションレギュレーター
28 | 図版 J | スロットルポジションセンサーコネクター
29 | 図版 K | 水平コイルコネクター
30 | 図版 L | 水平エキゾースト ラムダセンサー
31 | 図版 L | 水平エキゾースト ラムダセンサーコネクター
32 | 図版 L | 垂直エキゾースト ラムダセンサーコネクター
33 | 図版 L | 燃料タンクフランジコネクター
34 | 図版 L | 垂直エキゾースト ラムダセンサー
35 | 図版 M | DDA データ収集コネクター
36 | 図版 N | リア配線コネクター
37 | 図版 N | ナンバープレートライトケーブル
38 | 図版 N | 左側リア方向指示器コネクター
39 | 図版 N | 右側リア方向指示器コネクター
40 | 図版 N | リア STOP ライトコネクター
41 | 図版 O | ヒューズボックス
42 | 図版 O | スロットル圧力/減圧センサー
43 | 図版 P | スターターコンタクターケーブル/バッテリープラスケーブル
44 | 図版 P | リレー (インジェクションおよびライト)
45 | 図版 P | エンジンコントロールユニットコネクター
46 | 図版 P | コイルコネクター (垂直シリンダー)
47 | 図版 P | スターターコンタクターコネクター
48 | 図版 Q | 温度センサー (垂直シリンダー)
49 | 図版 R | ピックアップコネクター
50 | 図版 R | ピックアップセンサー
51 | 図版 P | スターターモーター/スターターコンタクターケーブル
52 | 図版 S | オイルプレッシャーコネクター
53 | 図版 T | ニュートラルケーブルスイッチ接続
54 | 図版 U | リアブレーキ STOP センサーコネクター
55 | 図版 U | スピードセンサーコネクター
56 | 図版 V | スピードセンサー