2 - | Carenagem

1 | Tampa do depósito direito

2 | Tampa do depósito esquerdo

3 | Tampa do depósito dianteiro

4 | Parafuso

5 | Tampa do depósito traseiro

6 | Espaçador

7 | Parafuso

8 | Fixação rápida

9 | Parafuso especial

10 | Anilha de nylon

11 | Parafuso

12 | Parafuso

Catálogo de peças sobresselentes

FUEL TANK (COVER)

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem das carenagens do depósito
Retire o selim (Secção E 3, Desmontagem do selim).
Desaperte os parafusos (7) e (12) de fixação da tampa do depósito dianteiro (3) sem removê-lo.
Desaperte os parafusos (4) e (11) e retire a tampa do depósito direito (1) e esquerdo (2) desengatando as linguetas (A) das respectivas aberturas (B) na tampa (5) traseira: recupere as anilhas de nylon (10).
Retire a tampa do depósito dianteiro (3) e recupere os espaçadores (6).
Desaperte os parafusos especiais (9) e retire a tampa do depósito traseiro (5).
Remontagem das carenagens do depósito
Posicione a tampa do depósito traseiro (5) no depósito, inserindo os parafusos especiais (9).
Aperte os dois parafusos especiais (9) superiores de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Certifique-se de que na tampa do depósito dianteiro (3) estão presentes os quatro casquilhos (6), com a extremidade de maior diâmetro virada para cima (como mostra a figura).
Posicione a tampa do depósito dianteiro (3) no depósito de combustìvel.
Volte a montar a tampa do depósito direito (1) inserindo as linguetas (A) nas respectivas ranhuras (B) na tampa traseira (5).
Introduza os parafusos (11) com as anilhas de nylon (10) e os parafusos (11) na tampa do depósito direito (1) e esquerdo (2).
Introduza os parafusos (7) e (12) na tampa do depósito dianteiro (3).
Aperte os parafusos (12) e (7) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi) começando pelos dianteiros.
Aperte os parafusos (4) e (11) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
1