2 - | Rifornimenti e lubrificanti

Rifornimenti | Tipo | dm³ (litri)
Serbatoio carburante, compresa una riserva di 3,5 dm3 (litri) | Benzina verde con un numero di ottani all'origine di almeno 95-98 RON | 15
Coppa motore e filtro | SHELL Advance Ultra 4 | 3,1
Circuito freni ant./post. e frizione | SHELL Advance Brake Dot 4 |
Protettivo per contatti elettrici | SHELL Advance Contact Cleaner |
Forcella anteriore | SHELL Advance Fork 7,5 o DONAX TA | 538±2,5 cm3 (per stelo)

Importante
Non è ammesso l'uso di additivi nel carburante o nei lubrificanti.
Olio motore
Un buon olio motore ha delle particolari qualità. Fare uso solamente di olio motore altamente detergente, certificato sul contenitore come corrispondente, o superiore, alle necessità di servizio SE, SF o SG.
Viscosità
SAE 15W-50
Le altre viscosità indicate in tabella possono essere usate se la temperatura media della zona di uso della motocicletta si trova nei limiti della gamma indicata.